Access Unit M: Novinky

**Titulek:** Máte zájem o přístupovou čtečku s nejjednodušší instalací na trhu?

**Podtitulek:** Přepracovali jsme 2N Access Unit M tak, aby ještě lépe vyhovovala vašim potřebám! Podívejte se, jaká vylepšení naše přístupováčtečka přináší zejména z pohledu instalace.

**Korpus:**

2N Access Unit M je chytrá přístupová čtečka, která má veškerou **řídící inteligenci přímo v sobě**, podporuje více přístupových technologií a **pro připojení i napájení vám stačí jediný UTP kabel**. Toto zařízení bylo navrženo s ohledem na snadnou instalaci – a ta je nyní ještě jednodušší.

Zažijte bezproblémovou instalaci!

Štíhlý design čtečky již nyní umožňoval instalaci na složitých místech, jako jsou například kovové zárubně dveří – ale po vyslyšení vaší zpětné vazby jsme přidali něco navíc: delší ethernetový kabel.

**Díky téměř** 3 metry dlouhému **ethernetovému** pigtailu je **instalace ještě jednodušší**. Pigtail protáhněte rámem dveří do podhledu (sníženého stropu), kde snadno připojíte přístupovou čtečku k firemní IP infrastruktuře.

I montáž na stěnu je nyní mnohem jednodušší, jelikož k ní můžete použít novou instalační krabičku:

* 2N Access Unit M – krabička zapuštěná do zdi (916121)

Montážní příslušenství, které poskytuje prostor pro zakončení a skrytí kabeláže ve zdi. Tuto krabičku obvykle použije elektrikář při instalaci přístupové čtečky 2N Access Unit M na cihlovou zeď, jelikož do ní může snadno vysekat otvor a krabici zapustit.

Čtečka 2N Access Unit M se vždy instaluje na povrch**.**

* 2N Access Unit M – krabička instalovaná na povrch (916122)

Distanční krabice zajišťující prostor pro zakončení kabelů v instalacích, jako jsou garáže, kde nelze vyvrtat otvor do zdi. Tyto stěny jsou obvykle z betonu nebo železobetonu.

Další přednosti, které dělají 2N Access Unit M výjimečnou

**Úzké provedení:** Tato přístupová čtečka se může pyšnit štíhlým designem, díky kterému se výborně hodí k **instalacím ve stísněných podmínkách**, jako jsou zárubně dveří zasedacích místností.

**Různé způsoby přístupu:** Poskytněte svým klientům širokou škálu možností! Tato odolná přístupová čtečka je k dispozici v několika variantách a kombinuje **více přístupových technologií v jednom zařízení.** Patří mezi ně multi-frekvenční RFID, RFID spolu s otevíráním dveří mobilem prostřednictvím technologie Bluetooth, nebo RFID v kombinaci s klávesnicí například pro potřeby dvoufaktorového ověřování.

**2 v 1:** Tato **kompaktní čtečka** v sobě má zabudované veškeré **rozhodovací funkce kontroléru**. Nemusí se tak zabývat otázkami spojenými s **výběrem a vedením kabeláže, ale ani i s hledáním vhodného místa pro umístění kontroléru**. 2N Access Unit M funguje samostatně, bez nutnosti komunikace se serverem.

**Odolnost v různých podmínkách:** Nenechte se zmást její velikostí ani vzhledem – přístupová čtečka 2N Access Unit M je vyrobena tak, aby odolala všem výzvám. Disponuje **stupněm krytí IP55**, takže ji můžete bez obav nainstalovat i v exteriéru. Díky čelnímu panelu z tvrzeného skla na ni nebudete pozorovat žádné škrábance ani i po letech nepřetržitého používání. To vše navíc **za přijatelnou cenu**!

**Čtení zabezpečených RFID karet:** Rozlučte se s obavami z kopírování přístupových karet. Používejte karty MIFARE® DESFire® šifrované prostřednictvím **technologie 2N® PICard** a zajistěte tak svým zákazníkům optimální zabezpečení jejich budov, majetku i osob.

Porovnání uživatelských přístupových oprávnění

Přístupová čtečka 2N Access Unit M je dodávána v několika variantách pro flexibilní zajištění přístupu: která technologie je však pro ten který účel nejlepší?

PIN kódy

Přístupové čtečky s klávesnicí umožňují uživatelům přístup do budovy nebo do určeného prostoru zadáním jedinečného PIN kódu. Tato metoda je ideální **pro udělování dočasného přístupu návštěvníkům, může sloužit jako záložní varianta** pro jiné typy přístupů, případně jako součást **vícefaktorového ověřování**.

RFID karty

Přístupová čtečka 2N Access Unit M je k dispozici ve variantách podporujících frekvence 125 kHz i 13,56 MHz a s výhodou ji využijete, pokud chce vaše společnost přejít na **bezpečnější variantu karet**. Nicméně i obyčejné 13,56 MHz karty mohou být snadno zkopírovány, proto doporučujeme sáhnout po **zabezpečených MIFARE® DESFire® kartách šifrovaných technologií 2N® PICard**. Tyto karty jsou následně plně kompatibilní se čtečkou 2N Access Unit M!

[>> Zjistěte více](https://www.2n.com/cs_CZ/produkty/ip-pristupove-systemy/2n-picard-commander)

Přístup mobilem

S ohledem na budoucnost by většina současných systémů měla používat možnost otevírání dveří mobilem. Tato metoda umožňuje uživatelům využívat jejich **mobilní telefony jako přístupová oprávnění** a nabízí řadu výhod. Na prvním místě je podle nás pohodlí: lidé mají větší tendenci zapomenout si doma RFID karty než mobilní telefon!

Přístupová čtečka 2N Access Unit M využívá **patentovanou technologii WaveKey založenou na Bluetooth**, díky níž je vstup do budovy rychlý, spolehlivý a bezpečný.

[>> Zjistěte více](https://www.2n.com/cs_CZ/reseni/wavekey-nejspolehlivejsi-technologie-pro-pristup-mobilem-na-trhu)

Jak nakonfigurovat přístupové čtečky od společnosti 2N

2N® Access Commander: perfektní centralizovaná platforma pro správu přístupového systému

Pro komerční projekty je 2N® Access Commander nezbytný! Může se pochlubit **uživatelsky přívětivým rozhraním** pro rychlou a přehlednou konfiguraci systému, navíc umožní delegovat každodenní úkoly související s přístupovým systémem na koncové uživatele.

2N® Access Commander nabízí ale řadu dalších funkcí, jako například:

* Centralizovaná správa a konfigurace zařízení
* Logování a upozornění na případy narušení
* Monitorování docházky (obzvlášť výhodné pro monitorování pracovníků v komerčních projektech)
* Konfigurovatelné omezení přístupu uživatelů do určitých prostor
* Správa přístupových oprávnění pro návštěvníky
* Různá administrátorská oprávnění napříč firmou

Sociální média:

Řešíte nějaké složité místo, do kterého potřebujete nainstalovat výkonnou přístupovou čtečku? Společnost 2N má pro vás perfektní volbu - a nedávno ji navíc inovovala, aby byla instalace ještě jednodušší než dříve! Štíhlé tělo přístupové čtečky 2N Access Unit M nabízí:

✅ Bezproblémovou instalaci  
✅ NOVÝ 3 metry dlouhý Ethernet pigtail  
✅ Kontrolér a čtečku v jednom elegantním zařízení  
✅ Kombinaci více přístupových technologií  
✅ Čtení zabezpečených RFID karet technologií 2N® PICard

Objevte tuto chytrou, všestrannou přístupovou čtečku, která se dokonale hodí do komerčních projektů 👉