2N® Clip – Balíček s materiály pro distributora

Sociální média

Představujeme 2N® Clip, nový dveřní telefon společnosti 2N, který rezidentům poskytuje bezpečí a výhody IP videokomunikace za přijatelnou cenu! 😎

Tento dveřní telefon je 4" displejem je ideální do projektů střední třídy a nabízí:

* IP videokomunikaci
* Podpora zvonkového tlačítka
* Snadnou instalaci
* Bezproblémová integraci s ekosystémem 2N

Zjistěte více 👉 [odkaz]

Promo na domovskou stránku

2N® Clip  
Síla IP do každé domácnosti

4" dveřní telefon do rezidenčních projektů střední cenové kategorie

Zařazení produktu

2N® Clip

4'' dveřní telefon, který se skvěle hodí do rezidenčních projektů střední třídy. Nabízí kvalitní IP video, snadnou instalaci a bez problémů ho integrujete do ekosystému 2N.

Toto jsou oficiální slogany produktu: používejte je prosím přímo ve své komunikaci:

Hlavní slogan:

Síla IP do každé domácnosti

Stručný popis:

Nový 4" dveřní videotelefon do rezidenčních projektů střední třídy

Dlouhý popis

Přineste pohodlí a bezpečí i do rezidenčních projektů střední cenové kategorie. 2N® Clip je 4" IP dveřní telefon, který splňuje zvyšující se standardy cenově dostupnějšího bydlení.

Proč jsme vyvinuli 2N® Clip?

Tato informace slouží pouze pro vaši informaci. **Nepoužívejte prosím kopii tohoto textu** ve své komunikaci

V poslední době se začínáme stále více zaměřovat na rezidenční vertikálu a s tímto produktem i nově na projekty, které jsou orientovány více na cenu.

Proto jsme navrhli dveřní telefon, který si zachová kvalitu zařízení 2N a nabízí všechny potřebné funkce **za nižší cenu**.

Jedinečné výhody produktu

Tohle všechno jsou aspekty, díky kterým je 2N® Clip skutečně skvělý. Využijte je při komunikaci.

* Navržený s ohledem na cenu

2N® Clip nabízí IP video, elegantní design a hlavně pověstnou spolehlivost produktů 2N, bez prémiové cenovky.

* Zvyšte zabezpečení. Upgradujte na IP video

Dejte sbohem nekvalitnímu videu ze zastaralých analogových systémů. Vysoce kvalitní IP video se stalo standardem moderního bydlení a nabízí výrazně vyšší zabezpečení.

* Přirozená součást ekosystému 2N

Stejně jako prémiové produkty 2N i jednotka 2N® Clip běží na robustním a spolehlivým 2N OS. Navíc ho lze pohodlně spravovat a konfigurovat vzdáleně prostřednictvím My2N Management Platformy.

* Snadná instalace

Instalujte produkt za pouhé tři minuty. Jednoduše upevněte dva šrouby a zacvakněte 2N® Clip na zeď. Tento dveřní telefon přepisuje definici rychlé instalace.

* Podpora zvonkového tlačítka

Přímým připojením zvonkového tlačítka k dveřnímu telefonu 2N® Clip eliminujete potřebu dodatečné elektroniky a snížíte náklady spojené s tradičními dveřními zvonky.

* Vhodný pro osoby se sluchovým omezením

Uspokojte potřeby osob se sluchovým omezením pomocí varianty 2N® Clip, která obsahuje vestavěnou indukční smyčku (k dispozici od Q2 2024).

* Přehledná kalkulace

Jednobarevné provedení, pouze dvě varianty produktu (s indukční smyčkou a bez ní) a bez potřeby dalšího příslušenství k standardní instalaci na stěnu, představuje 2N® Clip řešení bez zbytečných komplikací.

Technické informace:

Varianty 2N® Clip

2N® Clip, Ethernet - 9138511

2N® Clip, Ethernet, indukční smyčka (k dispozici od Q2 2024) - 9138512

Montážní příslušenství

2N Clip Desk Stand (9138002)

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrické napájení | |
| Typ | PoE |
| PoE | 802.3af třída 0, 48 V DC, 200 mA |
| Uživatelské rozhraní | |
| Ovládání | 3 kapacitní tlačítka |
| Provoz | stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení |
| Audio | |
| Mikrofon | integrovaný |
| Reproduktor | integrovaný, 2 W |
| Integrovaná indukční smyčka | volitelná |
| Kodek | G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz |
| Video | |
| Displej | 4,3” displej |
| Rozlišení | 480x272 pixelů |
| Kodek | H.264 |
| Rozhraní | |
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45 |
| Doporučená kabeláž | Cat5e nebo vyšší |
| Vstup pro zvonek | |
| Typ vstupu | spínací kontakt (tlačítko/relé) |
| Typ kontaktu | normálně otevřený (NO) |
| Parametry kontaktu | 12 V / 20 mA, DC |
| Mechanické vlastnosti | |
| Provozní teplota | 0 až 50 °C |
| Skladovací teplota | -20 až +70 °C |
| Relativní provozní vlhkost | 10 % až 90 % (nekondenzující) |
| Doporučená nadmořská výška | 0 až 2000 m |
| Rozměry | 124 (Š) x 150 (V) x 28 (H) mm |
| Hmotnost | 235 g |