2N® Clip – Forfait contenu de distributeur

Réseaux sociaux

Voici le 2N® Clip : un nouveau répondeur abordable de 2N qui offre aux résidents la sécurité et la commodité de la communication vidéo IP sans afficher un prix exorbitant ! 😎

Le répondeur de 10 cm a été développé en pensant aux projets résidentiels de milieu de gamme et comprend :

* La communication vidéo IP
* La prise en charge des boutons de sonnette
* L'installation facile
* L'intégration transparente à l'écosystème 2N

En savoir plus👉 [lien]

Promotion sur la page d'accueil

2N® Clip  
La puissance de l'IP pour chaque foyer

Répondeur de 10 cm pour les projets résidentiels de milieu de gamme

Liste des produits

2N® Clip

Répondeur de 10 cm parfait pour les projets résidentiels de milieu de gamme. Il offre une vidéo IP de haute qualité, une installation facile et s'intègre parfaitement à l'écosystème 2N.

Voici les slogans officiels du produit : veuillez les utiliser directement dans votre communication :

Slogan principal :

La puissance de l'IP pour chaque foyer

Brève description :

Nouveau répondeur vidéo IP de 10 cm pour les projets résidentiels de milieu de gamme

Description longue

Apportez la commodité et la sécurité d'une vidéo de haute qualité aux projets résidentiels à prix moyen. Le 2N® Clip est un nouveau répondeur vidéo IP de 10 cm conçu pour répondre à la demande croissante de logements plus abordables.

Pourquoi avons-nous développé le 2N® Clip ?

Ceci est uniquement pour votre information. Veuillez **ne pas utiliser cette copie** dans votre communication

Nous avons récemment commencé à nous concentrer de plus en plus sur la verticale résidentielle – et avec cela vient un besoin de répondre à la forte augmentation de la demande de logements abordables.

Nous avons donc conçu un répondeur qui conserve la qualité des appareils 2N et offre toutes les fonctionnalités nécessaires telles que la communication vidéo IP haute spécification et la prise en charge des boutons de sonnette : le **tout à un prix inférieur**.

Produits USP

Ce sont toutes les choses qui rendent le 2N® Clip génial ! Utilisez-les dans votre communication chaque fois que vous en avez besoin

* Conçu en gardant à l'esprit l'aspect abordable

Orienté vers le milieu de gamme, le 2N® Clip offre une vidéo IP, une esthétique élégante et la fiabilité reconnue des produits 2N, le tout sans l'étiquette de prix premium.

* Améliorer la sécurité : transition vers la vidéo IP

Faites vos adieux aux jours des images floues de systèmes analogiques obsolètes. La vidéo IP de haute qualité est devenue la norme dans la vie contemporaine, offrant une sécurité considérablement améliorée. Alignez-vous sur les normes de l'industrie en adoptant le 2N® Clip.

* L'intégration transparente à l'écosystème 2N

Fonctionnant sur le système d'exploitation 2N OS robuste et fiable, le même système d'exploitation que l'on trouve dans les offres les plus premium de 2N, le 2N® Clip peut être facilement géré et configuré à distance via la plateforme My2N Management Platform.

* L'installation facile

Faites l'expérience d'une installation rapide en seulement trois minutes ! Avec le processus simple de visser deux vis et de « clipser » sans effort du 2N® Clip sur le mur, ce poste de réception établit une nouvelle norme pour une installation rapide sur le marché.

* Prise en charge de la sonnette

La prise en charge des boutons de sonnette est incluse. En connectant directement le bouton de sonnette au 2N® Clip, vous éliminez le besoin d'électronique supplémentaire et réduisez les coûts associés aux sonnettes traditionnelles.

* Convient aux malentendants

Répondez aux besoins des malentendants avec la variante 2N® Clip qui inclut une boucle d'induction intégrée. Cette option est particulièrement avantageuse pour les projets privilégiant l'accessibilité. Veuillez noter que ce lancement est prévu pour le deuxième trimestre de 2024.

* Décisions rapides pour des projets plus faciles !

Rationalisez votre processus de prise de décision et accélérez les délais du projet. Avec sa simplicité élégante, une option monochrome, seulement deux variantes de produit (avec et sans boucle d'induction), et aucune exigence d'accessoires supplémentaires pour l'installation murale standard, le 2N® Clip offre une solution sans tracas.

Information technique :

Variantes du 2N® Clip

2N® Clip, Ethernet - 9138511

2N® Clip, Ethernet, Boucle d'Induction (disponible au T2 2024) - 9138512

Accessoire de montage

Support de bureau du 2N Clip (9138002)

Spécifications techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Alimentation | |
| Type | PoE |
| PoE | 802.3af Classe 0, 48 V CC, 200 mA |
| Interface utilisateur | |
| Contrôles | 3 boutons capacitifs |
| Opération | appuyez et maintenez enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION pour restaurer les paramètres d'usine |
| Audio | |
| Microphone | intégré |
| Enceinte | intégrée, 2 W |
| Boucle d'induction intégrée | facultative |
| Codecs | G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz |
| Vidéo | |
| Affichage | Écran 11 cm |
| Résolution | 480x272 pixels |
| Codecs | H.264 |
| Interface | |
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45 |
| Câblage recommandé | Cat5e ou supérieur |
| Entrée de sonnette | |
| Type d'entrée | contact de commutation (bouton/relais) |
| Type de contact | normalement ouvert (NO) |
| Paramètres de contact | 12 V/20 mA, CC |
| Propriétés mécaniques | |
| Température de fonctionnement | De 0 à 50 °C |
| Température de stockage | De - 20 à + 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement | De 10 à 90 % (sans condensation) |
| Altitude recommandée | 1 500 à 2 000 mètres |
| Dimensions | 124 (L) x 150 (H) x 28 (P) mm |
| Poids | 235 g |