2N® Clip - Pacchetto contenuto per i distributori

Social media

Vi presentiamo il prodotto 2N® Clip: una nuova unità di risposta 2N a prezzi accessibili, che offre ai residenti la sicurezza e la comodità della videocomunicazione IP pur non avendo un prezzo elevato! 😎

L'unità di risposta da 4'' è stata sviluppata pensando a progetti residenziali di fascia media:

* Videocomunicazione IP
* Compatibilità con il pulsante del campanello
* Facilità di installazione
* Integrazione senza ostacoli con l'ecosistema 2N

Scoprite di più 👉 [link]

Promo sulla home page

2N® Clip  
La potenza dell’IP per ogni abitazione

Unità di risposta da 4’’ per progetti residenziali di fascia media

Lista dei prodotti

2N® Clip

Unità di risposta da 4’’ ideale per progetti residenziali di fascia media. Offre video IP di alta qualità, facilità di installazione e si integra perfettamente nell’ecosistema 2N.

Queste sono le tag-line ufficiali del prodotto: si prega di utilizzarle direttamente nella comunicazione:

Slogan principale:

La potenza dell'IP per ogni abitazione

Descrizione breve:

Nuova unità di risposta video IP da 4" per progetti residenziali di fascia media

Descrizione lunga

Portate la comodità e la sicurezza di un video di alta qualità nei progetti residenziali di fascia media. La 2N® Clip è un'unità di risposta video IP da 4" progettata per soddisfare la crescente domanda in ambito residenziale a prezzi più accessibili.

Perché abbiamo sviluppato il prodotto 2N® Clip?

Questa parte è solo un esempio per voi. Si prega di **non utilizzare questa copia** nelle vostre comunicazioni

Di recente ci siamo concentrati sempre di più sul settore residenziale, con l'esigenza di soddisfare la domanda di alloggi a prezzi accessibili, oggi in forte aumento.

Abbiamo quindi progettato un'unità di risposta che mantiene la qualità dei dispositivi 2N e offre tutte le funzionalità necessarie, come la videocitofonia IP di alto livello e la compatibilità con il pulsante del campanello: **il tutto a un prezzo più contenuto**.

USP del prodotto

Questi sono tutti gli elementi che rendono grande l'unità di risposta 2N® Clip! Utilizzateli nella vostra comunicazione ogni volta che ne avete bisogno

* Progettato tenendo conto della convenienza

Pensata per il settore di fascia media, l'unità di risposta 2N® Clip offre video IP, un'estetica elegante e la rinomata affidabilità dei prodotti 2N, il tutto ad un prezzo contenuto.

* Maggiore sicurezza: passare ai video IP

Dite addio ai filmati poco chiari provenienti da sistemi analogici obsoleti. I video IP di alta qualità sono diventati uno standard al giorno d'oggi e offrono una sicurezza notevolmente migliorata. State al passo dei parametri del settore, utilizzando l'unità di risposta 2N® Clip.

* Integrazione senza ostacoli con l'ecosistema 2N

Basato sul robusto e affidabile sistema 2N OS, lo stesso che si trova nelle offerte più prestigiose di 2N, il 2N® Clip può essere comodamente gestito e configurato da remoto attraverso la piattaforma di gestione My2N.

* Facilità di installazione

Provate l'installazione rapida in soli tre minuti! Con il semplice processo di foratura di due viti e di "aggancio" dell’unità 2N® Clip alla parete, stabilisce un nuovo standard di rapidità di installazione sul mercato.

* Compatibilità con il campanello

È incluso il supporto per i pulsanti del campanello. Collegando direttamente il pulsante del campanello a 2N® Clip, si elimina la necessità di componenti elettroniche aggiuntive e si riducono i costi associati ai campanelli tradizionali.

* Adatto a persone non udenti

Rispondete alle esigenze delle persone non udenti con la variante di 2N® Clip che include un circuito a induzione. Questa opzione è particolarmente vantaggiosa per i progetti che danno priorità all'accessibilità. Il lancio è previsto per il secondo trimestre del 2024.

* Decisioni rapide per progetti più semplici!

Semplificate il processo decisionale e accelerate le tempistiche del progetto.

Grazie alla sua elegante semplicità, all'opzione monocolore, alle due sole varianti di prodotto (con e senza circuito a induzione) e all'assenza di accessori supplementari (per l'installazione a parete standard), 2N® Clip rappresenta una soluzione estremamente semplice.

Informazioni tecniche:

Varianti del prodotto 2N® Clip

2N® Clip, Ethernet - 9138511

2N® Clip, Ethernet, circuito a induzione (disponibile nel secondo trimestre 2024) - 9138512

Accessori di montaggio

Supporto da tavolo 2N Clip (9138002)

Specifiche tecniche

|  |  |
| --- | --- |
| Alimentazione | |
| Tipo | PoE |
| PoE | 802.3af Classe 0,48 V DC, 200 mA |
| Interfaccia utente | |
| Controlli | 3 pulsanti capacitivi |
| Funzionamento | tenere premuto il tasto RESET per ripristinare le impostazioni di fabbrica |
| Audio | |
| Microfono | integrato |
| Altoparlante | integrato, 2W |
| Circuito a induzione integrato | opzionale |
| Codec | G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz |
| Video | |
| Display | Display da 4,3" |
| Risoluzione | 480x272 pixel |
| Codec | H.264 |
| Interfaccia | |
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45 |
| Cablaggio consigliato | Cat5e o superiore |
| Ingresso campanello | |
| Tipo di input | contatto di commutazione (pulsante/relè) |
| Tipo di contatto | normalmente aperto (NO) |
| Parametri di contatto | 12V/20mA, DC |
| Proprietà meccaniche | |
| Temperatura di esercizio | Da 0 a 50°C |
| Temperatura di conservazione | da -20 a 70°C |
| Umidità relativa di esercizio | da 10 a 90% (senza condensa) |
| Altitudine consigliata | da 0 a 2000 m |
| Dimensioni | 124 (L) x 150 (A) x 28 (P) mm |
| Peso | 235 g |