2N® Clip – Paket für den Vertriebspartner

Soziale Medien

Wir stellen Ihnen die 2N® Clip vor: eine erschwingliche neue Gegensprechanlage von 2N, die den Bewohnern die Sicherheit und den Komfort der IP-Videokommunikation bietet, ohne dass sie dafür viel Geld ausgeben müssen! 😎

Die 4-Zoll-Gegensprechanlage wurde im Hinblick auf mittelgroße Wohnprojekte entwickelt und bietet folgende Funktionen:

* IP-Videokommunikation
* Unterstützung des Klingelknopfs
* Einfache Installation
* Nahtlose Integration in das 2N-Ökosystem

Mehr erfahren 👉 [Link]

Promo auf der Startseite

2N® Clip  
Die Leistung von IP für jedes (Ein- und/oder Mehrfamilien)Haus

4-Zoll-Gegensprechanlage für mittelgroße Wohnprojekte

Produktliste

2N® Clip

4-Zoll-Gegensprechanlage, die sich perfekt für mittelgroße Wohnprojekte eignet. Sie bietet hochwertiges IP-Video, eine einfache Installation und fügt sich nahtlos in das 2N-Ökosystem ein.

Dies sind die offiziellen Begriffe für das Produkt: Bitte verwenden Sie sie direkt in Ihrer Kommunikation:

Hauptslogan:

Die Leistung von IP für jedes Ein/Mehrfamilienhaus

Kurzbeschreibung:

Neue 4-Zoll-IP-Video-Gegensprechanlage für mittelgroße Wohnprojekte

Lange Beschreibung

Bringen Sie den Komfort und die Sicherheit hochwertiger Videos in Wohnprojekte mittlerer Preisklasse. Die 2N® Clip ist eine 4-Zoll-Video-IP-Gegensprechanlage, die entwickelt wurde, um der steigenden Nachfrage nach erschwinglichen Wohnmöglichkeiten gerecht zu werden.

Warum haben wir die 2N® Clip entwickelt?

Dies ist nur zu Ihrer Information. Bitte **verwenden Sie diese Fassung nicht** in Ihrer Kommunikation

In letzter Zeit haben wir begonnen, uns mehr und mehr auf den Wohnungsbau zu konzentrieren – und damit auch auf die stark steigende Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum.

Deshalb haben wir eine Gegensprechanlage entwickelt, die die Qualität der 2N-Geräte beibehält und alle erforderlichen Funktionen bietet, wie beispielsweise die hochwertige IP-Video-Türkommunikation und die Unterstützung von Klingelknöpfen: **alles zu einem günstigen Preis**.

Produkt-USPs

Das sind alles Merkmale, die die 2N® Clips auszeichnen! Verwenden Sie diese bitte in Ihrer Kommunikation, wann immer Sie sie brauchen

* Auf Erschwinglichkeit ausgelegt

Die 2N® Clip ist auf das mittlere Preissegment ausgerichtet und bietet IP-Video, eine elegante Ästhetik und die bekannte Zuverlässigkeit der 2N-Produkte – und das alles ohne einen Premium-Preis.

* Erhöhte Sicherheit: Umstellung auf IP-Video

Verabschieden Sie sich von den Tagen, in denen unklare Aufnahmen von veralteten analogen Systemen gemacht wurden. Hochwertiges IP-Video ist zum Standard für modernes Wohnen geworden und bietet deutlich mehr Sicherheit. Orientieren Sie sich an den Maßstäben der Branche, indem Sie 2N® Clip verwenden.

* Nahtlose Integration in das 2N-Ökosystem

Die 2N® Clip wird mit dem robusten und zuverlässigen 2N OS betrieben, dem gleichen Betriebssystem, das auch in den hochwertigsten Anlagen von 2N zu finden ist, und kann über die My2N Management Plattform bequem aus der Ferne verwaltet und konfiguriert werden.

* Einfache Installation

Erleben Sie eine schnelle Installation in nur drei Minuten! Die Innensprechstelle setzt einen neuen Standard für die schnelle Installation auf dem Markt, denn es genügt, zwei Schrauben einzubohren und die 2N® Clip an die Wand zu hängen.

* Unterstützung von Türklingeln

Unterstützung für Klingelknöpfe ist enthalten. Durch den direkten Anschluss des Klingelknopfes an die 2N® Clip können Sie auf zusätzliche Elektronik verzichten und die Kosten für herkömmliche Türklingeln senken.

* Geeignet für Hörgeschädigte

Mit der Variante der 2N® Clips mit integrierter Induktionsschleife wird den Bedürfnissen von Hörgeschädigten Rechnung getragen. Diese Option ist besonders vorteilhaft für Projekte, bei denen die Zugänglichkeit im Vordergrund steht. Bitte beachten Sie, dass die Veröffentlichung für das 2. Quartal 2024 geplant ist.

* Schnelle Entscheidungen für leichtere Projekte!

Optimieren Sie Ihren Entscheidungsprozess und verkürzen Sie die Projektlaufzeiten. Mit ihrer eleganten Schlichtheit, der einfarbigen Ausführung, nur zwei Produktvarianten (mit und ohne Induktionsschleife) und dem Verzicht auf zusätzliches Zubehör für die Standardwandmontage bietet die 2N® Clip eine problemlose Lösung.

Technische Info:

2N® Clip-Varianten

2N® Clip, Ethernet – 9138511

2N® Clip, Ethernet, Induktionsschleife (verfügbar im 2. Quartal 2024) – 9138512

Befestigungszubehör

2N Clip-Tischständer (9138002)

Technische Spezifikationen

|  |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | |
| Typ | PoE |
| PoE | 802.3af Klasse 0, 48 V DC, 200 mA |
| Benutzeroberfläche | |
| Steuerung | 3 kapazitive Tasten |
| Betrieb | Drücken und halten Sie die RESET-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen |
| Audio | |
| Mikrofon | Integriert |
| Lautsprecher | integriert, 2 W |
| Integrierte Induktionsschleife | Optional |
| Codecs | G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz |
| Video | |
| Bildschirm | 4,3-Zoll-Bildschirm |
| Auflösung | 480 x 272 Pixel |
| Codecs | H.264 |
| Schnittstelle | |
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45 |
| Empfohlene Verkabelung | Cat5e oder höher |
| Türklingel-Eingang | |
| Eingabe Typ | Schaltkontakt (Taste/Relais) |
| Hilfsschalter | normalerweise offen (NO) |
| Kontaktparameter | 12 V/20 mA, DC |
| Mechanische Eigenschaften | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Lagerungstemperatur | -20 bis 70 °C |
| Relative Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
| Empfohlene Höhe | 0 bis 2.000 m |
| Abmessungen | 124 (B) x 150 (H) x 28 (T) mm |
| Gewicht | 235 g |