2N® Clip – Paquete de contenido para distribuidores

Redes sociales

Presentamos el monitor 2N® Clip: El nuevo terminal de respuesta de 2N es también más económico, y ofrece a los residentes la seguridad y la comodidad de la comunicación por vídeo IP ¡ Ahora a menor precio! 😎

Hemos creado este monitor de 4’’ pensando en los proyectos residenciales de gama media.Ofrece:

* Comunicación de vídeo en calidad IP
* Compatibilidad con el pulsador del timbre de la puerta
* Fácil instalación
* Integración perfecta con el ecosistema 2N

Más información 👉 [enlace]

Promoción de la página de inicio

2N® Clip  
El poder de la tecnología IP para todos los hogares

Monitor de videoportero de 4’’ para proyectos residenciales de gama media

Listado de productos

2N® Clip

Monitor de videoportero de 4’’, perfecto para proyectos residenciales de gama media. Ofrece vídeo IP de alta calidad, fácil instalación y se integra perfectamente en el ecosistema 2N.

Estos son los eslóganes oficiales del producto. Úselos en su comunicación.

Eslogan principal:

El poder de la tecnología IP para todos los hogares

Descripción corta:

Nueva monitor de videoportero con calidad IP de 4" para proyectos residenciales de gama media

Descripción larga

Ofrezca video de alta calidad en proyectos residenciales de gama media. El 2N® Clip es un nuevo videoportero IP de 4" diseñado para satisfacer la creciente demanda de viviendas más asequibles.

¿Por qué lanzamos al mercado el monitor 2N® Clip?

Esta información es solo para que la utilice como referencia. **No utilice esta copia** en su comunicación

Recientemente hemos comenzado a centrarnos en el sector residencial, y con esto surge la necesidad de satisfacer la creciente demanda de proyectos de segmento medio.

Como solución, hemos diseñado un terminal de respuesta que conserva la calidad de los dispositivos 2N y ofrece todas las funciones necesarias, como comunicación IP de alta calidad y compatibilidad con el pulsador del timbre de la puerta: **todo ello a un precio más reducido**.

Valor diferencial del producto

¡Estas son todas las fortalezas del monitor 2N® Clip! Utilice esta información en su comunicación cuando lo considere necesario

* Diseñado para ser asequible

Dirigido al sector de gama media, el 2N® Clip ofrece vídeo IP, una estética elegante y la reconocida fiabilidad de los productos de 2N. Todo ello sin la etiqueta de precio premium.

* Aumenta la seguridad: transición al vídeo IP.

Diga adiós a las imágenes poco nítidas de los sistemas analógicos obsoletos. El vídeo IP de alta calidad se ha convertido en un estándar del mercado, mejorando significativamente la seguridad. Únase a las tendencias tecnológicas con el 2N® Clip.

* Integración perfecta con el ecosistema 2N

Incorpora el sistema operativo 2N OS, el mismo sistema operativo que se encuentra en la gama más premium de 2N. El 2N® Clip se puede gestionar y configurar de forma remota a través de la plataforma My2N.

* Fácil instalación

¡Disfrute de una instalación en tan solo tres minutos! Sólo necesita fijar dos tornillos en la pared y hacer “clip” con el monitor. . Más fácil imposible.

* Compatibilidad con el pulsador del timbre de la puerta

Al conectar directamente el pulsador del timbre al 2N® Clip, elimina la necesidad de componentes electrónicos adicionales y reduce el coste de la instalación.

* Adecuado para visitantes con diversidad funcional auditiva.

Existe una variante del monitor 2N Clip que incorpora un bucle de inducción. Es la solución para dar servicio a personas con discapacidad auditiva. Esta opción es una gran ventaja para los proyectos que dan prioridad a la accesibilidad. El lanzamiento del monitor está programado para el segundo trimestre de 2024.

* ¡Un producto sencillo para ganar más proyectos!

Facilite la toma de decisiones. Con su elegante sencillez, una única opción de color, solo dos variantes de producto (con y sin bucle de inducción) y sin necesidad de accesorios adicionales para la instalación convencional en la pared, el 2N® Clip ofrece una solución sin complicaciones.

Datos técnicos:

Variantes del monitor 2N® Clip

2N® Clip, Ethernet - 9138511

2N® Clip, Ethernet, bucle de inducción (disponible a partir del 2º trimestre de 2024) - 9138512

Accesorio de montaje

Soporte para escritorio 2N Clip (9138002)

Especificaciones técnicas

|  |  |
| --- | --- |
| Alimentación | |
| Tipo | PoE |
| PoE | 802.3af Clase 0, 48 V CC, 200 mA |
| Interfaz de usuario | |
| Controles | 3 pulsadores capacitivos |
| Funcionamiento | mantenga pulsado el botón RESET para restablecer los valores predeterminados |
| Audio | |
| Micrófono | integrado |
| Altavoz | integrado, 2W |
| Bucle de inducción integrado | opcional |
| Códec | G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz |
| Vídeo | |
| Pantalla | pantalla de 4,3" |
| Resolución | 480x272 píxeles |
| Códec | H.264 |
| Interfaz | |
| LAN | 10/100BaseT, RJ-45 |
| Cableado recomendado | Cat5e o superior |
| Entrada del timbre | |
| Tipo de entrada | contacto de conmutación (botón/relé) |
| Tipo de contacto | normalmente abierto (NO) |
| Parámetros de contacto | 12V/20 mA, CC |
| Propiedades mecánicas | |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a 70 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | de 10 % a 90 % (sin condensación) |
| Altitud recomendada | de 0 m hasta 2000 m |
| Dimensiones | 124 (ancho) x 150 (alto) x 28 (profundo) mm |
| Peso | 235 g |